Программа SPO позволяет считывать и отображать на экране ПЭВМ в графическом виде измеренные значения содержания определяемого компонента 
из энергонезависимой памяти газоанализаторов АНКАТ-7631Микро-ФИД(в).

Перед запуском программы необходимо:
1. Установить драйвер виртуального COM-порта, запустив приложение VCP_V1.3.1_Setup.exe (для 32-разрядных операционных систем) 
или VCP_V1.3.1_Setup_х64.exe (для 64-разрядных операционных систем) из каталога Drivers.
2. Скопировать на жесткий диск ПЭВМ каталог SPO.
Для работы приложения требуется Microsoft .NET Framework 4.0

                                       			Работа с программой

Запустить программу SPO.exe из каталога SPO на ПЭВМ, перейти на вкладку "Параметры" и выбрать пункт "Настройки СОМ", 
в появившемся окне выбрать используемый COM-порт и установить скорость  115200 бит/с. Нажать кнопку  "Чтение", 
после окончания считывания данных на экране в графическом виде отобразятся значения, хранящиеся в памяти прибора.

Сохранение данных считанного архива в файл: 
перейти на вкладку "Файл",выбрать пункт "Сохранить" и в появившемся окне указать место для сохранения файла. 

Просмотр сохраненных файлов с архивом: 
перейти на вкладку "Файл",выбрать пункт "Открыть" и в появившемся окне указать требуемый файл.

Работа с графическими данными:  
1. Увеличение масштаба осуществляется путем выделения курсором мыши требуемой области слева-напрво.
2. Установка масштаба по умолчанию осуществляется путем выделения курсором мыши требуемой области справа-налево.
3. Перемещение графических данных осуществляется путем перетягивания курсором мыши с зажатой правой клавишей.

Нажатие кнопки "Сортировать" осуществляет сортировку считанных данных в хронологическом порядке.
Нажатие кнопки "Поиск" осуществляет вызов строки поиска. Поиск данных может осуществляться по одному из параметров "Дата", "Концентрация"
или "Компонент". При поиске данных формат запроса должен соответствовать формату представления данных в соответствующем столбце программы.
Поисковый запрос может содержать также фрагмент искомых данных. Например, для поиска всех значений концентрации, при которых сработал Порог 1,
необходимо в строке поиска набрать "Порог 1". 
 

Внимание!
1. Масштабирование графика возможно до значения шага координатной сетки 12-14 минут.
2. После загрузки ранее сохраненного файла при первом нажатии кнопки "Сортировать" возможна некорректная работа программы в части отображения графика. 
В этом случае необходимо повторно загрузить данные, после чего повторно нажать кнопку "Сортировать".
3. При выполнении команды "Печать графика" на печать выводится только видимая в окне программы область.
